عيوب التوصيف :وممكن ايجازها بالاتي:  
  
أ‌- يكلف التوصيف مبالغ طائلة بالنسبة للاصناف0  
ب‌- المواصفات التي لاتشتمل على توصيف محكم ودقيق فالفشل في توصيفها يؤدي الى الحصول على اصناف مخالفة للمطلوب وتقع مسؤوليتها على المشتري طالما ان المورد قد حقق المواصفات المطلوبة   
ت‌- المبالغة بالتوصيف بمستوى الدقة والجودة المطلوبة للاصناف وقد يؤدي الى عدم الحصول على الصنف اطلاقاً   
ث‌- في حالة بقاء المواصفات فترة زمنية دون تطور وتغير فالوحدة الانتاجية سوف تكون مرتبط بهذه المواصفات على مر الزمن مما يؤدي الى استخدام اصناف غير متطورة   
  
طرق التوصيف : وهناك ثلاثة انواع شائعة من طرق التوصيف هي كالاتي:  
-1 التوصيف الشامل  
-2 التوصيف المختصر  
-3 التوصيف بالمثل  
  
- التوصيف الشامل:  
يشتمل التوصيف الكامل على عدة جوانب يجب النص عليها وقد يقع الوصف في عدة صفحات من النصوص التحريرية والارقام والقياسات والرموز الفنية والمعادلات والرسوم الهندسية والمداول والرسوم البيانية وارقام المواصفات القياسية الاولية التي تعبرعن شكل او تركيب السلع المطوبة لتسهيل توريدها ويشمل التوصيف الكامل كل او بعض المعلومات الاتية:  
  
• الاسم الفني او الاسم التجاري والنوع والدرجة والاسم العلمي  
• اوجه الاستخدام الرئيسية للاصناف  
• ظروف استخدام الاصناف التي قد تأثر بالمواد كالحرارة والرطوبة والغازات  
• التحليل الكيمياوي  
• الصفات الكهربائية والميكانيكية والفيزياوية  
• الخواص الاخرى المتعلقة بالصنف كالالوان في النسيج وقوة الشد في الصلب وعدد العقد في الخشب  
• مواصفات خاصة بالوقاية والامان في قابلية الانفجار او الاحتراق او التسمم  
• شروط خاصة بالتعبئة والتغليف والاحتياطات المطلوبة للمحافظة على المواد خلال النقل الداخلي والخارجي والتخزين0  
ويفضل البعض التفصيلي للسلع المعمرة كالمعدات او السلع المهمة والدقيقة التي يجب وصف كل جزء منها وقد يتوقف الوصف الكامل على نوع وظيفة المادة نفسها